|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Type** | **Part No** | **Length(mm)** | **Qty.** | **Vendor** | **Check** |
| 1 | Screw | SNSS-M2-6-SD | 6 | 26 | NBK |  |
| 2 | Nut | SHNS-M2 | - | 30 | NBK |  |
| 3 | Screw | SNSS-M1.6-6 | 6 | 2 | NBK |  |
| 4 | Screw | SSHS-M2-8 | 8 | 19 | NBK |  |
| 5 | Screw | SSHS-M2-6 | 6 | 16 | NBK |  |
| 6 | Screw | CBSTSR3-10 | 10 | 4 | MISUMI |  |
| 7 | Nut | SLBNR3 | - | 12 | MISUMI |  |
| 8 | Washer | Washer M3 | - | 2 | IWATA |  |
| 9 | Spacer | CU-305PH D3-L5 | 5 | 4 | NBK |  |
| 10 | Screw | CBSTSR2-5 | 6 | 8 | NBK |  |
| 11 | Screw | SNSS-M2-4 | 4 | 8 | NBK |  |
| 12 | Screw | SNSS-M2-5 | 5 | 16 | NBK |  |
| 13 | Rod | FABS-M3-L96 | 96 | 4 | MISUMI |  |
| 15 | Spacer | C-319-5 | 19 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 16 | Screw | SLHS-M2-8 | 8 | 4 | NBK |  |
| 17 | Spacer | C-317.5-5 | 17.5 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 18 | Spacer | C-305.5-5 | 5.5 | 10 | Hirosugi-Keiki |  |
| 19 | Screw | SLHS-M2-10 | 10 | 4 | NBK |  |
| 20 | Spacer | C302-5 | 2 | 19 | Hirosugi-Keiki |  |
| 21 | Screw | SSHS-M2-5 | 5 | 1 | NBK |  |
| 22 | Screw | SSHS-M2-4 | 4 | 1 | NBK |  |
| 23 | Screw | SNSS-M2-4-SD | 4 | 2 | NBK |  |
| 24 | Screw | SNSS-M1.6-5 | 5 | 3 | NBK |  |
| 25 | Spacer | CC-0306-05 | 0.5 | 2 | Hirosugi-Keiki |  |
| 26 | Spacer | C-307-5 | 7 | 8 | Hirosugi-Keiki |  |
| 27 | Spacer | C-308-5 | 8 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 28 | Screw | CBSTSR2-6 | 6 | 4 | MISUMI |  |
| 29 | Nut | SHNS-M1.6 | - | 2 | NBK |  |

・2U

・2U

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Type** | **Part No** | **Length(mm)** | **Qty.** | **Vendor** | **Check** |
| 1 | Screw | SNSS-M2-6-SD | 6 | 24 | NBK |  |
| 2 | Nut | SHNS-M2 | - | 32 | NBK |  |
| 3 | Screw | SNSS-M1.6-6 | 6 | 2 | NBK |  |
| 4 | Screw | SSHS-M2-8 | 8 | 19 | NBK |  |
| 5 | Screw | SSHS-M2-6 | 6 | 16 | NBK |  |
| 6 | Screw | CBSTSR3-10 | 10 | 4 | MISUMI |  |
| 7 | Nut | SLBNR3 | - | 12 | MISUMI |  |
| 8 | Washer | Washer M3 | - | 2 | IWATA |  |
| 9 | Spacer | CU-305PH D3-L5 | 5 | 4 | NBK |  |
| 10 | Screw | CBSTSR2-5 | 6 | 8 | NBK |  |
| 11 | Screw | SNSS-M2-4 | 4 | 8 | NBK |  |
| 12 | Screw | SNSS-M2-5 | 5 | 16 | NBK |  |
| 13 | Rod | FABS-M3-L96 | 96 | 4 | MISUMI |  |
| 14 | Spacer | C-319-5 | 19 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 15 | Spacer | C-317.5-5 | 17.5 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 16 | Spacer | C-305.5-5 | 5.5 | 10 | Hirosugi-Keiki |  |
| 17 | Screw | SLHS-M2-10 | 10 | 16 | NBK |  |
| 18 | Spacer | C302-5 | 2 | 19 | Hirosugi-Keiki |  |
| 19 | Screw | SSHS-M2-5 | 5 | 1 | NBK |  |
| 20 | Screw | SSHS-M2-4 | 4 | 1 | NBK |  |
| 21 | Screw | SNSS-M2-4-SD | 4 | 4 | NBK |  |
| 22 | Screw | SNSS-M1.6-5 | 5 | 3 | NBK |  |
| 23 | Spacer | CC-0306-05 | 0.5 | 2 | Hirosugi-Keiki |  |
| 24 | Spacer | C-307-5 | 7 | 8 | Hirosugi-Keiki |  |
| 25 | Spacer | C-308-5 | 8 | 4 | Hirosugi-Keiki |  |
| 26 | Screw | CBSTSR2-6 | 6 | 6 | MISUMI |  |
| 27 | Nut | SHNS-M1.6 | - | 2 | NBK |  |